***Dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa budynku socjalno-komunalnego  nr II w Starej Wsi”***

*Nr sprawy: ZP-271/4/2019*

Prosimy o ustosunkowanie się do następujących pytań:

1. W kosztorysie  (rob. bud.) uwzględniono styropian grub. 12 cm.

   Jest to za mała grubość na ściany zewnętrzne, niezgodna z obowiązującymi przepisami na dzień dzisiejszy. Nie będzie możliwe uzyskanie certyfikatu energetycznego.

**Ad.1.**

**Grubość styropianu należy przyjąć zgodnie z aktualnymi przepisami.**

2. Przyjęto 4 cm grubości wylewki cementowej na styropianie, a powinno być minimum 5 cm.

**Ad.2.**

**Grubość wylewki betonowej na styropianie należy przyjąć 5 cm.**

3.  Drzwi zewnętrzne  - w przedmiarze przyjęto płycinowe, zgodnie z opisem w SST  należy wbudować z PCV

**Ad.3.**

**Drzwi zewnętrzne należy przyjąć tak jak w przedmiarze robót tj. drzwi płycinowe.**

4. Stolarka okienna wg wykazu stolarki ma być drewniana lub PCV, zgodnie z opisem w SST  należy wbudować z PCV z szybami P-4 i nawiewnikami higrosterowalnymi.

**Ad.4.**

**Stolarka okienna ma być wykonana z PCV tak jak przyjęto w SST.**